基于NSGA-II算法的非侵入式负荷辨识方法研究

李 强

(1. 重庆交通大学 信息科学与工程学院，重庆 400074)

摘要：随着智能电网和智能家居技术的发展，非侵入式负荷监测（NILM）作为一种有效的能效管理方法，已得到广泛应用。本文提出了一种基于多目标优化算法的非侵入式负荷监测方法，通过分析电流的概率质量函数（PMF）识别电器工作状态，并利用多目标优化算法NSGA-II进行电流和功率的组合优化。实验结果表明，该方法能够准确识别多个电器的工作状态，并有效求解对应的功率需求，为智能电力系统中的负荷预测和优化提供了新的思路。

关 键 词：非侵入式负荷监测；负荷辨识；NSGA-II

Research on Non-Intrusive Load Recognition Method Based on NSGA-II Algorithm

LI Qiang1

(1. School of Information Science & Engineering，Chongqing Jiaotong University，Chongqing 400074，P. R. China)

**Abstract：**With the development of smart grid and smart home technologies, non-intrusive load monitoring (NILM) has been widely used as an effective energy efficiency management method. In this paper, a non-intrusive load monitoring method based on a multi-objective optimization algorithm is proposed to identify the electrical appliance operating state by analyzing the probability mass function (PMF) of the current, and optimize the combination of current and power using the multi-objective optimization algorithm NSGA-II. The experimental results show that the method can accurately identify the working states of multiple appliances and effectively solve the corresponding power demand, which provides a new idea for load forecasting and optimization in intelligent power systems.

**Key words**：Non-Intrusive Load monitoring；Load recognition；NSGA-II

0 引言

负荷监测技术可以实现设备级用电数据的自动监测，为电网数字孪生、需求响应等技术提供数据支撑；此外，负荷监测的结果也能为用户提供精细化的用能分析，引导用户优化用能模式，减少电能浪费[1]。非侵入式负荷监测（Non-intrusive load monitoring，NILM）也称为负荷分解（Load disaggregation），其通过对某一特定区域的总电表数据进行分析，可获取该范围内各用电负荷的相关信息, 如负荷的数量、各负荷的类别、所处工作状态以及对应的能耗使用情况等[2]。近年来，随着智能电表的大规模部署以及计算智能、机器学习等算法的广泛应用，非侵入式负荷监测引起了学术界与工业界的共同关注。


目前，NILM 已在住宅环境中得到广泛研究。 然而，由于担心数据保密问题，工业用户不愿意提供数据供研究，因此对工业场景下的 NILM 研究仍然很少[3]。

最优化方法是目前解决非侵入负荷分解与识别问题的主流方法之一。本文提出了一种基于多目标优化算法NSGA-II的非侵入式负荷监测方法。该方法通过分析电流的概率质量函数（Probability Mass Function, PMF）来识别电器的工作状态，并利用NSGA-II算法进行电流和功率的组合优化。这种方法不仅提高了电器状态识别的精度，还优化了电流与功率的匹配，为智能电力系统中的负荷预测和优化提供了新的思路。

1 NILM问题的建模

1.1 组合优化类NILM

NILM的功能是在特定区域内对设备的用电情况进行监测。NILM装置安装在总线端口，内置了NILM算法模块和辅助模块。辅助模块用于实时采集和存储区域内的总电压和电流数据。以家庭应用环境为例，NILM的功能示意图如图1所示。



**图1 NILM系统的功能**

**Fig.1 Function of NILM system**

组合优化类非侵入式负荷监测（NILM）方法将负荷监测问题建模为一个组合优化问题，其目标是通过求解出所有用电设备的可能运行状态组合，使该组合的特征总和最接近实际测量的电力特征总值，从而推断出当前处于运行状态的电器设备。该方法的数学模型可表示如下：

设有个设备，每个设备的状态集合为，其中表示设备的第个可能运行状态。我们定义每个状态对应的特征值（如电流、电压或有功功率）为。组合优化问题的目标是找到所有设备的一个状态组合，使其总特征值与实际测量的特征总值之间的差距最小。即优化问题可表述为：

其中，约束条件为每个设备只能选择一个状态，且。在该优化问题中，通过非支配排序遗传算法（如NSGA-II）或粒子群优化算法（如MOPSO）等多目标优化方法，可以获得最优状态组合解集，即Pareto前沿解集。

1.2 NILM问题求解流程

本文选取组合优化类NILM对问题进行求解，采用非支配排序遗传算法NSGA-II进行多目标优化，大体流程如图2：

**图2 NILM问题求解流程**

**Fig.2 Non-Intrusive Load Monitoring Problem-Solving Process**

首先对数据集进行数据预处理，通过不同设备的电流特性求解可能的工作状态数，同时提取出同一设备的不同工作状态的电流特性与有功功率特性；其次对数据集中的每条测试数据进行工作状态的标记，以供后续测试组合优化算法识别准确率；最后将数据集中每条测试数据的总电流与总有功功率作为NSGA-II算法的输入，通过NSGA-II算法求解出最优组合编码。

2 非侵入式负荷辨识流程

2.1 数据集选择与数据预处理

本文选用了AMPds数据集，该数据集记录了一个家庭在两年内的能源消耗情况，覆盖了从2012年4月1日至2014年4月1日的用电记录，采集频率为每分钟一次。该数据集包含21个子电表，监测了配电盘中不同的支路电路，每个子电表对应一个特定的电器或断路器。选择每分钟间隔的采集频率是出于对数据通信网络饱和的考虑，但这也带来了一定的损失，即无法捕捉到某些可能用于识别负载的短暂功率峰值。监测对象为一栋位于加拿大不列颠哥伦比亚省大温哥华地区的住宅，建于1955年，并于2005年和2006年进行了翻新，达到加拿大政府EnerGuide的82%能效评级。

在数据采集过程中，使用了支路电路功率计（BCPM），对住宅配电盘中的21个断路器进行了实时监测，每分钟由工业数据采集服务器查询一次。通过数据清洗处理去除缺失值，并对电器名称进行了映射，以便将列名替换为更直观的电器名称。

不同设备包含不同的工作状态，为集中研究电器状态识别问题，本文选取了三种主要电器作为研究对象，对应子电表参数规格均为：120V，15A。包括四状态的洗碗机（Dishwasher）、三状态的电炉（Furnace）、二状态的电视（TV）。通过这些电器的能耗数据，我们对其工作状态进行了细化分析，以便为后续多目标组合优化提供支持。

2.2 电器工作状态识别

有了数据集提供的详细和长期信息，我们就能比较使用实际功率（P）和使用电流（I）进行分解的情况。当信号到达电线杆时，电力公司要承担线路损耗，这表明电压下降，因此要想方设法利用电容器纠正沿途的功率因数。功率因数是电路中实际功率（P）与视在功率（S）之比。功率公式如下：

表1显示了我们对473,232个数据点（每分钟的读数）在11个月内进行的分析结果。我们发现，有功功率读数波动较大（最高可达 10%，见表1），而电流波动相对较小。这部分是因为电表使用了两个传感器读数（电流和电压）来测量有功功率，而这两个读数会各自独立波动。对于断路器监控仪（BCPM），电流是在与负载相同的电线上测量的，而电压则在断路器电源面板的某个固定点测量。测量断路器电源面板顶部与底部的电压时，会出现显著的电压降。这意味着如果BCPM电表仅在单一位置测量电压，离电流互感器（CT）越远的地方电压读数越不准确，从而导致与该CT相关的功率计算精度降低。此外，由于导线规格和材料等因素，负载的电阻（R）也会发生变化。换句话说，从断路器到插座之间会再次出现电压降。值得注意的是，电流不会受到这些问题的影响。

**表1 不同的电流与有功功率数量及倍数**

**Table 1 Different currents and real power quantities and multiples**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 负载 | 不同的电流(I) | 不同的有功功率(P) | 倍数 |
| DWE | 洗碗机 | 46 | 270 | 6倍 |
| FGE | 冰箱 | 131 | 525 | 4倍 |
| FRE | 电炉 | 45 | 298 | 7倍 |
| TVE | 电视 | 43 | 415 | 10倍 |

因此我们本次实验选取电流值来确定电器工作状态，使用有功功率值作为辅助，根据电流的概率质量函数PMF的峰值来确定电器工作状态的数量，PMF具体公式如下：

其中假设存在个独立的离散随机变量，它们对应于从个负载中抽取的电流。每个是一个十进制电流测量值，表示一个经过电表的电流负载，其概率质量函数（PMF）为 ，其中是负载索引（），其中每个代表一个可能的取值，是由连接到第个负载的断路器施加电流的上限决定的。例如，在15A断路器上测量电流，我们将有。

2.3 多目标优化与组合优化

本文选取两个目标优化，采用NSGA-II，

2.4 目标函数与适应度评价

文

3 实验与结果

3.1 实验参数设置

文

3.2 实验结果

文

4 结论

希

参考文献(References)：

1. 鲍海波,杨舒惠,陈子民,等. 事件检测类非侵入式负荷监测算法综述[J]. 电力系统自动化,2023,47(13):94-109.
2. 邓晓平,张桂青,魏庆来,等. 非侵入式负荷监测综述[J]. 自动化学报,2022,48(3):644-663.
3. Zhongrui Wang,Yonghai Xu, Sheng He.A non-intrusive method of industrial load disaggregation based on load operating states and improved grey wolf algorithm.December 2023Applied Energy 351(7850):121934